**PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES NUEVAS/RENOVACIONES/ENMIENDAS TPDES o TLAP**

**AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS**

*El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso*.

Kaufman County Municipal Utility District No. 4B del Condado de Kaufman (CN603166927) propone a operar Las Lomas Wastewater Treatment Plant RN 10522878, una planta de proceso de lodos activados. La instalacion va estar ubicada approximadamente 1,450 pies sur oeste de la interseccion de Norton Drive y FM 148, en la ciudad de Terrell ETJ, del condado de Kaufman, Texas 75160.

Esta solicitud es para modificar el permiso existente y aumentar la capacidad de galones de la planta a 950,000 por dia.

Se espera que las descargas de la instalación contengan la demanda de oxigeno bioquimico de cinco dias. solidos totalmente suspendidos, nirtogeno amoniacal y escherichia coli. Los contaminantes adicionales se incluyen en el informe tecnico 1.0, Seccion 7. Las aguas residuals descargadas aqui seran tratadas por una planta de proceso de lodos activados y las unidades de tratamiento incluiran una pantalla de barras, desarenadores, balsas de aireacion, clarificadores finales, digestores de lodo, y camaras de contacto de cloro.