**PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES NUEVAS/RENOVACIONES/ENMIENDAS TPDES o TLAP**

**AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS**

*El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso*.

Caddo Mills Laguna Land Azure, LLC (CN606194348) propone operar la Mykonos WWTP (enter RN111832572), un proceso de lodos activados que opera en el modo de mezcla complete. La instalación estará ubicada a 0.95 millas al sureste de la intersección de FM 1565 y CR 2628 en el condado de Hunt, Texas 75135.

Esta es una nueva aplicación para descargar a un flujo diario hasta 950,000 galones por día de aguas residuales domésticas tratadas

Se espera que las descargas de la instalación contengan una demanda bioquímica de oxígeno carbonoso de cinco días, nitrógeno amoniacal, y E. coli. Las aguas residuales domesticas serán tratadas mediante un proceso de lodos activados. Las unidades de tratamiento incluirán criba de barras, balsas de aireación, clarificadores finales, digestores de lodos y cámaras de contacto de cloro.