## Plain Language Summary for Texas Pollutant Discharge Elimination System (TPDES) Permit Application

**Spanish translation for City of Mount Pleasant TPDES AMENDMENT**

**WQ0010575004/ TX 0.105171**

La ciudad de Mount Pleasant (CN600130926) opera la planta de tratamiento de aguas residuales de Southside (RN104867320). una instalación doméstica de lodos activados que funcione en el modo de aireación extendida. La instalación está ubicada en 2561 County Road 4540, en Mount Pleasant, Condado de Titus, Texas 75455. Esta solicitud es para una enmienda importante para aumentar la descarga de efluentes a 5 millones de galones por día de aguas residuales domésticas con la adición de un nuevo segundo tren de tratamiento y la reubicación del emisario a Big Cypress Creek. Se espera que las descargas de la instalación contengan DBO5, sólidos suspendidos totales, nitrógeno amoniacal, nitrógeno nitrato, nitrógeno Kjeldahl total, sulfato, cloruro, fósforo, pH, oxígeno disuelto, E.coli, aluminio, antinomia, bario, cloroformo, bromodiclorometano, clorodibromometano, cobre, zinc, níquel, 2-etilhexil fenil éter. . Las aguas residuales domésticas se tratan mediante un sistema de lodos activados que funciona en el modo de aireación extendida. Las aguas residuales fluirán a través de la barra afluente ...