**PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES NUEVAS/RENOVACIONES/ENMIENDAS TPDES o TLAP**

**AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS**

*El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso*.

Conroe Resort Utilities, LLC (CN603244377) opera Del Lago Wastewater Treatment Facility. (RN101608396) Un proceso de lodos activados de crecimiento suspendido en el modo de nitrificación de una sola etapa. La instalación esta ubicado aproximadamente a 0.50 millas sur de la interseccion Walden Rd y La Torreta Blvd. , en Conroe , Condado de Montogmery, Texas 77378.

Esta solicitud es para una renovación para descargar a un flujo promedio anual de 500,000 galones por día de aguas residuales domésticas tratadas directamente al lago Conroe. <<*Para las aplicaciones de TLAP incluya la siguiente oración, de lo contrario, elimine:>>* Este permiso no autorizará una descarga de contaminantes en el agua en el estado.

Se espera que las descargas de la instalación demanda bioquímica de oxígeno carbonoso de cinco días (CBOD5), sólidos suspendidos totales (TSS), nitrógeno amoniacal (NH3-N) y Escherichia coli. Los contaminantes potenciales adicionales se incluyen en el Informe técnico doméstico 1.0, Sección 7. Análisis de contaminantes de efluentes tratados y Hoja de trabajo doméstico 4.0 en el paquete de solicitud de permiso. Las aguas residuales domésticas son tratado por una planta de proceso de lodos activados y las unidades de tratamiento incluyen una pantalla de barras, una cámara de arena, un tanque de aireación, clarificadores finales, digestores de lodos y cámaras de contacto de cloro.