**SPANISH PLAIN LANGUAGE SUMMARY**

Daikin Comfort Technologies Manufacturing, L.P. (601306079) opera Goodman Manufacturing Company, LP 108007725. una planta de fabricación. La instalación está ubicada en 19001 Kermier Road, en Waller, condado de Harris, Texas 77484.

Renovación para autorizar la descarga continua de aguas residuales tratadas a un volumen que no exceda un flujo promedio diario de 240,000 galones por día.

Se espera que los vertidos de la instalación contengan14. Enumere todos los contaminantes esperados aquí. Las aguas residuales domésticas son tratadas por una planta de proceso de lodos activados y las unidades de tratamiento incluirán una pantalla de barra, una cámara de arena, tanques de aireación, clarificadores finales, digestores de lodos, una prensa de filtro de banda, cámaras de contacto de cloro y una declaración. cámara