**PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES NUEVAS/RENOVACIONES/ENMIENDAS TPDES o TLAP**

**AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS**

*El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso*.

*Eastwood Hills Mobile Home Park Limited Partnership, (CN600689863) opera Eastwood Hills Subdivision WWTF RN102183480, una instalación de tratamiento de aguas residuales operada en modo de aireación extendida. La instalación está ubicada en 11315 Hillridge Drive, Conroe, Condado de Montgomery, Texas 77385.*

*Esta solicitud es para renovación para descargar a un flujo promedio anual de menos de 50,000 galones por día de aguas residuales domésticas tratadas a través del Emisario 001.*

*Se espera que las descargas de la instalación contengan demanda bioquímica de oxígeno carbonoso (CBOD5, por sus siglas en ingles), sólidos suspendidos totales (TSS, por sus siglas en ingles), nitrógeno amoniacal (NH3-N, por sus siglas en ingles) y bacterias de Escherichia coli. Los contaminantes potenciales adicionales se incluyen en el Informe técnico doméstico 1.0, Sección 7. Las aguas residuales domésticas se tratan mediante el modo de aireación extendida. El afluente ingresa a la cuenca de aireación, luego fluye hacia el clarificador. Luego, el líquido fluye hacia el compartimiento de contacto con el cloro y, después de estar en contacto con el cloro, se descarga y los sólidos fluyen hacia el digestor.*