**PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES RENOVACIONES TPDES**

**AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS**

*El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso*.

El Distrito de Mejoramiento y Control del Agua del Condado de Harris No. 109 (CN600741458) opera la Instalación de Tratamiento de Aguas Residuales WCID No. 109 del Condado de Harris (RN102956307), una planta de proceso de lodos activados operada en el modo convencional. La instalación está ubicada en 13415 Bammel North Houston Road, en Houston, condado de Harris, Texas 77066.

Esta solicitud es para una renovación para descargar a un flujo promedio anual de 3,000,000 galones por día de aguas residuales domésticas tratadas.

Se espera que las descargas de la instalación contengan demanda bioquímica de oxígeno carbónico de cinco días (CBOD5), sólidos suspendidos totales (TSS), nitrógeno amoniacal (NH3-N), plata total y Escherichia coli. Los contaminantes potenciales adicionales se incluyen en el Informe Técnico Doméstico 1.0, Sección 7. Análisis de Contaminantes de Efluentes Tratados y la Hoja de Trabajo Doméstica 4.0 en el paquete de solicitud de permiso. Las aguas residuales domésticas son tratadas por una planta de proceso de lodos activados y las unidades de tratamiento incluyen una pantalla de barras, balsas de aireación, clarificadores finales, digestores de lodos, un espesador de lodos y un canal ultravioleta.