**PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES NUEVAS/RENOVACIONES/ENMIENDAS TPDES o TLAP**

**AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS**

*El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso*.

El Distrito Municipal de Servicios del Condado de Harris Num. 150 c/o Marks Richardson PC, 3700 Buffalo Speedway, Suite 830, Houston, Texas 77098 (CN600737555) opera planta de tratamiento de aquas residuales del Condado de Harris Num. 150 (RN102952884). Un proceso completo de lodos activados por mezcla. La instalación está ubicada 11621 C Walters, en Houston, Condado de Harris, Texas 77067.

Esta solicitud es para una renovación para descargar 1,640,000 galones por día de aquas residuales domestica tratadas.

Se espera que las descargas de la instalación contengan demanda de bioquímico carbonoso (CBOD5) de cinco-días, solidos suspendidos totales (TSS), nitrógeno amoniacal (NH3-H), y *escherichia coli.* Los contaminantes potenciales adicionales se incluyen en el informe técnico domestico reporte 1.0, sección, análisis de contaminantes del efluente tratado y hoja de trabajo doméstico 4.0 en el paquete de solicitud de permiso. Las aguas residuales domésticas son tratadas mediante un proceso completo de lodos activados por mezcla y las unidades de tratamiento incluyen una pantalla de tambor, cuencas de aireación, clarificadores, cuenca de contacto con cloro y cuenca de descloración.