**PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES NUEVAS/RENOVACIONES/ENMIENDAS TPDES o TLAP**

**AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS**

*El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso*.

Distrito de Servicios Públicos Municipales Nro. 6 del Oeste Del Condado de Harris (CN601047715) opera la planta de tratamiento de aguas residuales del Distrito de Servicios Públicos Municipales Nro. 6. (RN103123089) una planta de lodo completamente mezclado. La instalación está ubicada en 13600 Cherry Hollow Lane, en Houston, en el Condado de Harris, Texas 77082.

.

Esta aplicación es para renovar la autorización de la descarga de aguas residuales tratadas en un volumen que no sobrepasa un flujo promedio diario de 500,000 galones por día vía el desagüe 001.

Se espera que las descargas de la instalación contengan demanda bioquímica de oxígeno 5dias (CBOD5), solidos totalmente suspendidos, nitrógeno amoniacal, y nitrógeno nitrato. Contaminantes adicionales están incluidos en el Domestic Technical Report 1.0, Section 7 Pollutant Analysis of Treated Effluent. Las aguas residuales son tratadas por una planta de lodo completamente mezclado donde las unidades de tratamiento incluyen rejas, un tanque de aeración, un clarificador, un digeridor, y una cuenca de contacto de cloro.