**PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES NUEVAS/RENOVACIONES/ENMIENDAS TPDES o TLAP**

**AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS**

*El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso*.

I-30 Greenville Servicios Utilitario, LLC (CN606218923) propone operar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Servicios Públicos de Greenville I-30 (RN111876074), una planta de proceso de lodos activados operada en modo de mezcla completa. La instalación estará ubicada aproximadamente 1,000 pies al noreste de la intersección de Farm-to-Market Road 499 y I-30 Frontage Road, en Greenville, condado de Hunt, Texas 75401.

Esta solicitud es para un nuevo permiso para descargar a un flujo promedio diario que no exceda los 240,000 galones por día de aguas residuales domésticas tratadas.

Se espera que las descargas de la instalación contengan demanda bioquímica carbonosa de oxígeno (CBOD5) de cinco días, sólidos suspendidos totales (TSS), nitrógeno amoniacal (NH3-N) y *Escherichia coli*. Las aguas residuales domésticas serán tratadas mediante una planta de proceso de lodos activados y las unidades de tratamiento incluirán balsas de aireación, clarificadores, digestores aeróbicos y una cámara de contacto de cloro.